Załącznik nr 3 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa switchy, routerów i punktów dostępowych dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujący sprzęt:
1. Switche – 29 szt. o następujących minimalnych parametrach:
Porty: 5 × RJ45 10/100/1000 Mb/s 
Porty PoE+: 4 × Gigabit Ethernet, porty 1–4 
Standard PoE: IEEE 802.3af / 802.3at 
Maksymalna moc na port PoE: do 30 W 
Łączny budżet PoE: 65 W 
Przepustowość przełączania: 10 Gb/s 
Szybkość przekazywania pakietów: 7,44 Mpps 
Tablica adresów MAC: 2 000 wpisów 
Obsługa ramek Jumbo: do 16 KB 
Funkcje VLAN: IEEE 802.1Q, VLAN portowy oraz MTU VLAN 
QoS: priorytetyzacja 802.1p/DSCP, 4 kolejki priorytetów 
Funkcje warstwy 2: IGMP Snooping, Port Mirroring, agregacja łączy, Storm Control, diagnostyka kabli i zapobieganie pętlom 
Funkcje PoE: PoE Auto Recovery oraz tryb Extend 
Zarządzanie: interfejs WWW oraz Easy Smart Configuration Utility 
Obudowa: metalowa 
Chłodzenie: konstrukcja bezwentylatorowa 
Montaż: biurkowy lub ścienny 
Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 53,5 V DC 

2. Routery – 3 szt. o następujących minimalnych parametrach:
Typ urządzenia: brama sieciowa / router z kontrolerem UniFi Network 
Procesor: czterordzeniowy ARM Cortex-A53, 1,5 GHz 
Pamięć RAM: 3 GB 
Pamięć wewnętrzna: 16 GB 
Port WAN: 1 × 2,5 GbE RJ45 
Porty Ethernet: 4 × 1 GbE RJ45 
Maksymalna liczba portów WAN: do 4 
Przepustowość z aktywnym IDS/IPS: do 1 Gb/s 
Obsługiwane urządzenia UniFi: ponad 30 
Obsługiwana liczba klientów: ponad 300 
Funkcje bezpieczeństwa: Stateful Firewall, firewall warstwy 7, IDS/IPS, DPI, filtrowanie treści, blokowanie reklam 
Obsługa VPN: WireGuard, OpenVPN, IPsec, L2TP, Teleport oraz Site Magic 
Funkcje sieciowe: VLAN, Multi-WAN Load Balancing, QoS, OSPF, BGP, mDNS, zaawansowany NAT, serwer RADIUS, IPv6 
Zarządzanie: UniFi Network 
Zasilanie: USB-C 5 V DC / 3 A 
Maksymalny pobór mocy: 6,2 W 

3. Punkty dostępowe (Acess point) – 29 szt. o następujących minimalnych parametrach:
Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) 
Pasma pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz 
Konfiguracja anten: 2×2 MU-MIMO dla obu pasm 
Maksymalna przepustowość 5 GHz: do 4,3 Gb/s 
Maksymalna przepustowość 2,4 GHz: do 688 Mb/s 
Interfejs sieciowy: 1 × 2,5 GbE RJ45 
Liczba obsługiwanych klientów: ponad 200 
Deklarowany zasięg: do ok. 115 m² 
Zasilanie: PoE 
Maksymalny pobór mocy: 13 W 
Funkcje sieciowe: VLAN, RADIUS, sieci gościnne, izolacja klientów, Band Steering, Fast Roaming 802.11r, 802.11k/v, Wireless Meshing 
Zarządzanie: platforma UniFi Network 

Wymagania wspólne dla przedmiotu zamówienia:
1) oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP;
2) przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.
3) sprzęt powinien być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (opcjonalnie zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa (opcjonalnie zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku, gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.
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