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Załącznik nr 5 do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY LED –  25 kpl.
· Rodzaj obudowy: Wysokociśnieniowy odlew aluminium o budowie dwukomorowej
· Rodzaj klosza: Poliwęglan przezroczysty 
· Stopień ochrony: IP66
· Stopień odporności na uderzenia: IK10
· Trwałość: min. 100000 h
· Moc oprawy: 20W 
· Źródło światła: Wymienny moduł LED
· Skuteczność świetlna: min. 165 lm/W
· CRI > 70
· Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego RG1
· SDCM 5
· Strumień świetlny LED: min. 3400 lm
· Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności  
· Oprawa musi posiadać certyfikat RoHS
· Uchwyt montażowy na wysięgnik z odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor oprawy 
· Kolor oprawy: RAL 7016
· Wygląd oprawy:
[image: ]

· Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna być większa niż ± 5%
w stosunku do podanych poniżej:
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PARAMETRY TECHNICZNE SŁUPA – 25 kpl.
	


· Wysokość zawieszenia oprawy: 5m
· Materiał słupa: stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461, STAL S235, malowana proszkowo na kolor RAL7016
· Grubość ścianki podstawy słupa: min. 6,3mm
· Wysięgnik oprawy o długości 150 cm średnicy Ø60
· Słup zgodny z normą: EN 40-5:2002, EN 40-3-1
· Odporność na uderzenie pojazdu: min. klasa „0” zgodnie z EN 12767
· Słup wyposażony w konstrukcję do montażu panela fotowoltaicznego przystosowany dla „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4
· Stelaż pod panel i wysięgnik pod oprawę LED musi umożliwiać obrót wokół słupa 360° - niezależnie
· Fundament prefabrykowany min. B-160, certyfikowany, spełniający normę PN-EN 14991:2010
· Poglądowa sylwetka słupa wraz z wyposażeniem/osprzętem:
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PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI ZASILAJĄCEJ – 25 kpl.
	


· Co najmniej jeden panel fotowoltaiczny o mocy min. 200W, monokrystaliczny, hartowne szkło solarne grubości min. 3,2mm, pokryty antyrefleksyjną warstwą, Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa
· Akumulator min. 120Ah 12V – bateria żelowa NPG do instalacji solanych, w pełni uszczelniona, posiadający pełny głęboko cykl, bezobsługowość min. 1800 cykli
· Skrzynia baterii Materiał PVC, przeznaczony do montażu pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa
· Kontroler solarny: Sterownik MPPT – 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowaniem MPPT, wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów. Kontroler musi umożliwiać regulację mocy oprawy LED (%) w godzinach nocnych, umożliwiająca wydłużenie autonomii pracy. Należy dostarczyć jedno urządzenie dla wszystkich słupów umożliwiające zmianę ustawionych parametrów mocy świecenia opraw LED.
· Instalacja musi zapewniać min. 10 h/dzień (pełnej mocy), działanie do 4 ciągłych pochmurnych i  deszczowych dni - min. 40 h bez słońca




UWAGA OGÓLNA 

Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału przedstawi do akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającemu proponowane do wbudowania materiały. Materiały, które nie będą spełniać wymagań określonych w SWZ i załącznikach nie uzyskają akceptacji Zamawiającego i nie będą dopuszczone do wbudowania. 
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