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Załącznik nr 2
do Zaproszenia do składania ofert
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zadania: 
[bookmark: _Hlk239334866]Opracowanie analizy ilościowej i jakościowej substratu biologicznego i komunalnego oraz pozyskanie dostawców substratów dla projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy na terenie gminy Zbuczyn

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest kompleksowe rozpoznanie, zinwentaryzowanie i ocena dostępnego na terenie gminy Zbuczyn potencjału substratów biologicznych i komunalnych, możliwych do wykorzystania w projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy, wraz z określeniem ich ilości, jakości, dostępności, sezonowości, potencjału biogazowego i metanowego, możliwości technicznych pozyskania oraz logistyki dostaw.
Substraty: wyłącznie substraty z listy określonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie specustawy biogazowej.
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie przeprowadzonej analizy określić możliwe warianty bilansu substratowego projektowanej instalacji, wskazać najbardziej racjonalne pod względem technicznym, ekonomicznym i logistycznym źródła substratów oraz przygotować podstawę do dalszego projektowania technologicznego instalacji.
Istotnym elementem zamówienia jest również identyfikacja i nawiązanie współpracy z potencjalnymi dostawcami substratów oraz doprowadzenie do zawarcia listów intencyjnych lub umów wstępnych opiewających na ilość substratu niezbędną do nieprzerwanego funkcjonowania biogazowni. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i uniezależnienie się od małej liczby dostawców substratu, Zamawiający oczekuje podpisania co najmniej 15 listów intencyjnych lub umów wstępnych.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w analizie zarówno substraty pochodzenia rolniczego, jak i możliwe do wykorzystania substraty biologiczne i komunalne, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wymagań sanitarnych, środowiskowych i weterynaryjnych oraz ograniczeń dotyczących transportu, magazynowania i przetwarzania poszczególnych kategorii substratów.

Podstawy prawne i normatywne
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania poszczególnych czynności, w szczególności z uwzględnieniem:
1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
3. Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w zakresie mającym zastosowanie do projektowanej instalacji.
4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym substratów kwalifikowanych jako odpady.
5. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
6. Przepisów dotyczących nawozów i nawożenia oraz wykorzystania produktów pofermentacyjnych, jeżeli będą miały zastosowanie do projektowanej instalacji.
7. Przepisów weterynaryjnych i sanitarnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i materiałów pochodnych, jeżeli będą miały zastosowanie do poszczególnych kategorii substratów.
8. Obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i biologicznymi, w zakresie właściwym dla analizowanych substratów.
9. Aktualnych norm, wytycznych branżowych i uznanych metod badawczych dotyczących oznaczania parametrów fizykochemicznych substratów oraz ich potencjału biogazowego i metanowego.
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować status prawny każdej istotnej kategorii substratu wskazanej w analizie oraz wskazać ograniczenia i warunki jej wykorzystania w projektowanej instalacji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Etap I: Inwentaryzacja i analiza potencjału substratowego
1. Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji potencjalnych substratów dostępnych na terenie gminy Zbuczyn, ze szczególnym uwzględnieniem substratów pochodzenia rolniczego, hodowlanego, biologicznego i komunalnego.
2. Identyfikacja podstawowych kategorii substratów możliwych do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, w szczególności:
· gnojowicy,
· obornika,
· kiszonek,
· pozostałości z produkcji rolniczej,
· odpadów i pozostałości biologicznych,
· bioodpadów,
· innych substratów organicznych dostępnych lokalnie, których wykorzystanie będzie technicznie i prawnie możliwe.
3. Określenie dla każdej zidentyfikowanej kategorii substratu:
· potencjalnej rocznej ilości dostępnego substratu,
· szacunkowej ilości miesięcznej i sezonowej,
· źródła pochodzenia,
· właściwości i zmienności substratu,
· sposobu pozyskania,
· potencjalnej odległości transportu,
· możliwości magazynowania,
· dostępności w ciągu roku,
· potencjalnych ograniczeń prawnych i organizacyjnych.
4. Opracowanie przestrzennej bazy potencjalnych dostawców substratów zlokalizowanych na terenie gminy Zbuczyn oraz, w uzasadnionych przypadkach, w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
5. Określenie potencjału poszczególnych dostawców, obejmującego co najmniej:
· rodzaj oferowanego substratu,
· deklarowaną lub oszacowaną ilość substratu,
· częstotliwość i sezonowość dostaw,
· sposób załadunku i odbioru,
· wymagania dotyczące transportu,
· możliwości techniczne załadunku i rozładunku,
· możliwość zapewnienia ciągłości dostaw,
· orientacyjną odległość od planowanej lokalizacji instalacji,
· potencjalne koszty lub warunki dostawy,
· ograniczenia technologiczne lub prawne dotyczące wykorzystania substratu.
6. Przeprowadzenie rozpoznania rynku poprzez kontakt z potencjalnymi dostawcami, w tym wizje lokalne lub spotkania z wybranymi podmiotami, jeżeli będzie to konieczne do wiarygodnego określenia potencjału dostaw.
7. Opracowanie wykazu podmiotów potencjalnie współpracujących z biogazownią, zawierającego co najmniej nazwę podmiotu, lokalizację, rodzaj substratu, potencjalną ilość substratu, osobę kontaktową lub dane kontaktowe – w zakresie, w jakim dane te mogą być pozyskane zgodnie z przepisami prawa.
8. Ocena potencjału substratowego z punktu widzenia zapotrzebowania projektowanej elektrociepłowni na biogaz, w tym określenie:
· minimalnego i optymalnego zapotrzebowania na substraty,
· możliwych wariantów struktury wsadu,
· udziału poszczególnych kategorii substratów,
· potencjalnej produkcji biogazu i biometanu,
· potencjalnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
· stabilności i bezpieczeństwa dostaw.
9. Opracowanie wstępnego bilansu substratowego dla co najmniej dwóch wariantów technologicznych, obejmujących różną strukturę i udział poszczególnych kategorii substratów.
10. Wskazanie substratów rekomendowanych do wykorzystania jako:
· substraty podstawowe,
· substraty uzupełniające,
· substraty stabilizujące proces fermentacji,
· substraty wymagające szczególnego przygotowania lub obróbki technologicznej.
11. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z dostępnością, jakością i ciągłością dostaw substratów oraz przedstawienie sposobów ograniczenia tych zagrożeń.

Rezultatem Etapu I będzie raport z inwentaryzacji i analizy potencjału substratowego w wersji edytowalnej i PDF, zawierający co najmniej:
· wykaz dostępnych kategorii substratów,
· wykaz potencjalnych dostawców,
· ilościowy i jakościowy bilans substratów,
· analizę sezonowości i dostępności,
· analizę logistyczną,
· analizę ograniczeń prawnych i technicznych,
· wstępne warianty bilansu substratowego,
· rekomendację struktury wsadu dla projektowanej instalacji,
· ocenę potencjalnej produkcji biogazu oraz energii elektrycznej i cieplnej,
· mapę lub zestawienie przestrzenne lokalizacji istotnych dostawców.

Etap II: Badania laboratoryjne substratów
1. Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne wybranych kategorii substratów w celu określenia ich parametrów fizykochemicznych oraz potencjału biogazowego i przydatności do zastosowania w procesie fermentacji metanowej.
2. Badaniom laboratoryjnym poddane zostaną próbki co najmniej następujących kategorii substratów:
· substrat inokulujący: gnojowica krów,
· substrat adhezyjny: obornik krów,
· substrat zagęszczający: kiszonka z kukurydzy.
3. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 3 odrębne badania laboratoryjne, po jednym dla każdej z wyżej wskazanych kategorii substratów.
4. Wykonawca zapewni pobranie próbek w sposób zapewniający ich reprezentatywność dla deklarowanej kategorii substratu. Każde pobranie próbki powinno zostać udokumentowane, w szczególności poprzez wskazanie miejsca, daty pobrania, rodzaju substratu oraz źródła jego pochodzenia.
5. Zakres badań powinien umożliwiać ocenę przydatności danego substratu do procesu fermentacji metanowej oraz sporządzenie wiarygodnego bilansu substratowego projektowanej instalacji.
6. W zależności od właściwości badanego substratu badania powinny obejmować w szczególności oznaczenie parametrów istotnych dla procesu fermentacji, w tym – o ile mają zastosowanie:
· zawartości suchej masy,
· zawartości suchej masy organicznej,
· zawartości substancji organicznych,
· podstawowych parametrów fizykochemicznych,
· potencjału biogazowego,
· potencjału metanowego,
· udziału metanu w produkowanym biogazie,
· parametrów wpływających na stabilność procesu fermentacji,
· innych parametrów uzasadnionych charakterystyką danego substratu.
7. Badania powinny zostać wykonane przez laboratorium posiadające odpowiednie kompetencje techniczne do prowadzenia tego rodzaju badań. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi informacje potwierdzające kompetencje laboratorium oraz zastosowaną metodykę badawczą.
8. Wykonawca przedstawi dla każdego badanego substratu indywidualny raport laboratoryjny zawierający co najmniej:
· identyfikację próbki,
· opis metodyki badań,
· wyniki poszczególnych oznaczeń,
· jednostki,
· datę wykonania badania,
· interpretację uzyskanych wyników,
· ocenę przydatności substratu do procesu fermentacji metanowej.
9. Wyniki badań laboratoryjnych zostaną wykorzystane przez Wykonawcę do aktualizacji bilansu substratowego oraz obliczeń potencjalnej produkcji biogazu, biometanu, energii elektrycznej i cieplnej.
Rezultatem Etapu II będzie komplet minimum 3 raportów laboratoryjnych – po jednym dla gnojowicy krów, obornika krów i kiszonki z kukurydzy – wraz z interpretacją wyników oraz ich wykorzystaniem w zaktualizowanym bilansie substratowym projektowanej instalacji.

Etap III: Pozyskanie i kwalifikacja dostawców substratów
1. Na podstawie wyników Etapu I i Etapu II Wykonawca przeprowadzi bezpośrednie działania zmierzające do pozyskania dostawców substratów dla projektowanej instalacji.
2. Wykonawca przeprowadzi rozmowy, konsultacje i uzgodnienia z potencjalnymi dostawcami, przedstawiając im podstawowe założenia współpracy oraz wymagania dotyczące jakości, ilości, terminowości i sposobu dostarczania substratów.
3. Wykonawca opracuje jednolity wzór listu intencyjnego lub umowy wstępnej, podlegający akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem procesu jego podpisywania.
4. Dokumenty powinny w sposób możliwie jednoznaczny określać co najmniej:
· strony przyszłej współpracy,
· rodzaj substratu,
· deklarowaną ilość substratu,
· przewidywany okres współpracy,
· orientacyjną częstotliwość dostaw,
· sposób organizacji dostaw,
· miejsce przekazania substratu,
· podstawowe wymagania jakościowe,
· zasady ustalania warunków handlowych – jeżeli zostały uzgodnione,
· inne istotne warunki współpracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zawarcia listów intencyjnych lub umów wstępnych opiewających na ilość substratu niezbędną do nieprzerwanego funkcjonowania biogazowni. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i uniezależnienie się od małej liczby dostawców substratu, Zamawiający oczekuje podpisania co najmniej 15 listów intencyjnych lub umów wstępnych, potwierdzających możliwość dostarczania substratów do projektowanej instalacji.
6. Wykonawca powinien dążyć do takiego doboru dostawców, aby łączny deklarowany potencjał dostaw zapewniał odpowiedni poziom bezpieczeństwa substratowego projektowanej instalacji, z uwzględnieniem sezonowości, ryzyka przerw w dostawach oraz możliwości zastąpienia poszczególnych dostawców.
7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję struktury portfela dostawców, obejmującą co najmniej:
· dostawców podstawowych,
· dostawców uzupełniających,
· dostawców rezerwowych,
· deklarowane ilości poszczególnych substratów.
8. Każdy potencjalny dostawca powinien zostać zweryfikowany pod kątem możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji dostaw, w zakresie niezbędnym do oceny jego przydatności dla projektowanej instalacji.
9. Wykonawca udokumentuje prowadzone działania dotyczące pozyskania dostawców, w szczególności poprzez prowadzenie rejestru kontaktów, uzgodnień i statusu negocjacji.
10. W przypadku gdy podpisanie dokumentu z konkretnym dostawcą będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować podjęte działania oraz przedstawić Zamawiającemu propozycję podmiotu zastępczego.
Rezultatem Etapu III będzie:
1) co najmniej 15 podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych z dostawcami substratów;
2) rejestr dostawców wraz z rodzajem i deklarowaną ilością substratu;
3) zestawienie warunków i zasad planowanych dostaw;
4) ocena wiarygodności i potencjału poszczególnych dostawców;
5) rekomendowany portfel dostawców podstawowych, uzupełniających i rezerwowych.

Etap IV: Opracowanie końcowego bilansu substratowego i rekomendacji dla projektowanej instalacji
1. Na podstawie wyników inwentaryzacji, badań laboratoryjnych oraz zawartych listów intencyjnych lub umów wstępnych Wykonawca opracuje końcowy bilans substratowy projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy.
2. Bilans powinien uwzględniać rzeczywiste, potwierdzone możliwości pozyskania substratów oraz wyniki badań laboratoryjnych.
3. Wykonawca określi dla rekomendowanego wariantu co najmniej:
· roczne zapotrzebowanie na poszczególne substraty,
· miesięczne i sezonowe zapotrzebowanie,
· udział procentowy poszczególnych substratów w całkowitym wsadzie,
· przewidywaną ilość produkowanego biogazu,
· przewidywaną zawartość metanu,
· przewidywaną ilość produkowanego biometanu,
· potencjalną produkcję energii elektrycznej,
· potencjalną produkcję energii cieplnej,
· zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową substratów,
· podstawowe wymagania dotyczące logistyki dostaw.
4. Wykonawca przedstawi co najmniej jeden wariant rekomendowany oraz, jeżeli wyniki analizy na to pozwalają, co najmniej jeden wariant alternatywny.
5. Dla każdego wariantu Wykonawca określi podstawowe zalety i wady, w szczególności w zakresie:
· bezpieczeństwa dostaw,
· kosztów i organizacji transportu,
· sezonowości substratów,
· stabilności procesu fermentacji,
· potencjału produkcji biogazu,
· wymagań magazynowych,
· ryzyk prawnych i środowiskowych,
· zależności od pojedynczych dostawców.
6. Wykonawca określi minimalny poziom zabezpieczenia dostaw substratów wymagany dla bezpiecznej eksploatacji instalacji oraz wskaże potencjalne braki w stosunku do zapotrzebowania projektowanej elektrociepłowni.
7. Wykonawca przedstawi rekomendację dotyczącą dalszego postępowania, obejmującą w szczególności:
· rekomendowaną moc i skalę instalacji w odniesieniu do dostępnego potencjału substratowego,
· rekomendowaną strukturę wsadu,
· rekomendowaną grupę dostawców,
· podstawowe wymagania logistyczne,
· wymagania dotyczące magazynowania,
· działania niezbędne do zabezpieczenia ciągłości dostaw,
· wskazanie dodatkowych substratów, które warto rozpoznać w dalszym etapie przygotowania inwestycji.
8. Wykonawca wskaże wszelkie istotne rozbieżności pomiędzy teoretycznym potencjałem substratowym gminy a potencjałem możliwym do faktycznego wykorzystania w projektowanej instalacji.
9. Wykonawca przedstawi końcową ocenę, czy dostępny i potwierdzony potencjał substratowy uzasadnia realizację projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy oraz w jakiej skali.
Rezultatem Etapu IV będzie końcowy Raport z analizy potencjału substratowego w wersji edytowalnej i PDF, zawierający co najmniej:
· opis metodyki przeprowadzonej analizy,
· kompletny wykaz zidentyfikowanych substratów,
· wykaz i charakterystykę potencjalnych dostawców,
· wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację,
· końcowy bilans substratowy,
· warianty struktury wsadu,
· rekomendowany wariant substratowy,
· prognozę produkcji biogazu i metanu,
· prognozę produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
· analizę logistyki i magazynowania substratów,
· analizę sezonowości i bezpieczeństwa dostaw,
· zestawienie co najmniej 15 podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych,
· ocenę ryzyk związanych z zabezpieczeniem substratów,
· rekomendację dotyczącą dalszego przygotowania inwestycji.

Wymagania dotyczące formy przekazania dokumentacji
1. Całość opracowanej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie:
· elektronicznej w formacie PDF,
· elektronicznej w formatach edytowalnych, umożliwiających dalszą pracę z dokumentacją i danymi źródłowymi,
· tabelarycznych zestawień danych dotyczących substratów i dostawców.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również:
· raporty laboratoryjne,
· wykaz dostawców,
· bazę danych dotyczących substratów,
· kopie podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych,
· dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy,
· materiały źródłowe wykorzystane do sporządzenia bilansu substratowego.
3. Wszystkie dane liczbowe wykorzystane do obliczeń powinny zostać przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację i dalsze wykorzystanie na etapie koncepcji technologicznej oraz projektu instalacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania spójności pomiędzy wynikami badań laboratoryjnych, deklaracjami dostawców, bilansem substratowym oraz końcowymi rekomendacjami dotyczącymi skali projektowanej instalacji.
5. Zamawiający otrzyma pełne prawa do wykorzystania opracowanej dokumentacji i danych w dalszym procesie przygotowania, projektowania, finansowania i realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami umowy.
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